绝密 ★ 考试结束前

浙江省2013年10月高等教育自学考试

机械制造基础试题

课程代码：02189

    请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

    1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

    2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.精加工的目的是保证加工的

A.速度
B.质量

C.角度
D.精度

2.气焊是利用______火焰作为热源的一种焊接方法。

A.固体
B.气体

C.液体
D.晶体

3.纵轧是轧辊轴线与坯料相互______的轧制方法。

A.平行
B.垂直

C.倾斜
D.弯曲

4.粉末冶金的生产过程

A.粉末的制取—粉末混料—粉末压制—烧结
B.粉末混料—粉末的制取—粉末压制—烧结

C.烧结—粉末压制—粉末的制取—粉末混料
D.粉末压制—粉末的制取—粉末混料—烧结

5.正火工艺的主要特点是______和空冷。

A.完全奥氏体化
B.低碳马氏体

C.合金碳化物
D.回火马氏体

6.过冷奥氏体越稳定，临界冷却速度越小，则钢的淬透性越

A.小
B.大

C.好
D.差

7.碳素结构钢的牌号表示方法是由______等四个部分按顺序组成。

A.脱氧方法、屈服点的字母Q、屈服点数值、质量等级符号

B.屈服点数值、屈服点的字母Q、质量等级符号、脱氧方法

C.屈服点的字母Q、质量等级符号、屈服点数值、脱氧方法
D.屈服点的字母Q、屈服点数值、质量等级符号、脱氧方法

8.______是构成金属晶体的最小单位。

A.晶面
B.晶粒

C.晶界
D.晶子

9.灰铸铁是指一定成分的铁液作简单的______处理，浇注后获得具有片状石墨的铸铁。

A.热
B.炉前

C.炉中
D.炉后

10.______是单晶体塑性变形的主要方式。

A.孪生
B.孪晶

C.滑移
D.锻压

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

11.常用刀具材料有

A.低温工具钢
B.碳素工具钢

C.合金工具钢
D.高速工具钢

E.硬质合金

12.切屑的种类有

A.块状切屑
B.带状切屑

C.崩碎切屑
D.粒状切屑

E.节状切屑

13.以下为磨削的特点的是

A.能加工硬度很高的材料
B.能加工出精度高的表面

C.磨削温度高
D.磨削的径向分力大

E.能加工出表面粗糙度值很小的表面

14.焊接变形的矫正有

A.化学矫正法
B.火焰矫正法

C.物理矫正法
D.机械矫正法

E.热处理矫正法

15.根据坯料挤压成形的温度不同，可将其分为

A.温挤压
B.冷挤压

C.高温挤压
D.冰挤压

E.热挤压

16.塑料制品的成形方法有

A.注射成形
B.压制成形

C.挤出成形
D.吹塑成形

E.浇注成形

17.陶瓷的基本性能有

A.力学性能
B.热性能

C.化学性能
D.物理性能

E.电性能

18.合金元素最基本的作用是

A.强化铁素体
B.形成合金碳化物

C.阻碍奥氏体晶粒长大
D.提高钢的淬透性

E.提高淬火钢的耐回火性

19.碳钢按用途可分为

A.低碳钢
B.中碳钢

C.碳素结构钢
D.碳素工具钢

E.高碳钢

20.常用的硬度试验方法有

A.布氏硬度
B.林氏硬度

C.洛氏硬度
D.农氏硬度

E.维氏硬度

非选择题部分
注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共9小题，每小题1分，共9分)

21.在晶体粒大小一定时，亚结构______，金属的屈服强度就越高。

22.钢中含碳量越高，______越好。

23.______是指用来制造各种弹簧和弹性元件的钢。

24.根据铝合金的成分及生产工艺特点，可将铝合金分为变形铝合金和______两大类。

25.______材料是指制造铸型（芯）用的材料。

26.利用模具使毛坯变形而获得锻件的锻造方法称为______。

27.焊条电弧焊是利用______作为热源，并用手工操纵焊条进行焊接的一种方法。

28.弯曲时应尽可能使弯曲线与坯料流线方向______。

29.压力铸造是将液态金属在高压下迅速注入铸型，并在压力下凝固而获得铸件的铸造方法，简称______。

四、名词解释(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

30.金属化合物

31.强度

32.失效

33.回火

五、简答题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

34.什么是离心铸造？它的特点有哪些？

35.焊缝布置的原则是什么？

六、论述题（本大题共21分）

36.如图所示为车床主轴简图，其工作条件如下：

（1）承受交变的弯曲应力与扭切应力，有时受到冲击载荷作用；

（2）主轴大端内锥孔和锥度外圆，经常与卡盘、顶尖和刀具锥体有相对摩擦；

（3）花键部分与齿轮经常有磕碰或相对滑动。

根据以上所给条件，试分析车床主轴的性能要求，然后确定主轴的材料及其毛坯类型（成批大量生产）。并拟定主轴的加工工艺路线。
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